МДК 2-02.01

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 
ЗАНЯТЫХ СОДЕРЖАНИЕМ И РЕМОНТОМ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Госстроя России от 09.12.99 N 139

 Часть 1

Нормы времени и нормы обслуживания на работы 
по санитарному содержанию домовладений 

 1. Общая часть 

1.1. В сборник включены нормы времени и нормы обслуживания (далее "нормы труда") на работы по санитарному содержанию домовладений (уборку территорий домовладений, обслуживание мусоропроводов, уборку лестничных клеток), которые являются составной частью единого комплекса работ по содержанию и ремонту жилищного фонда.

1.2. Сборник предназначен для определения трудоемкости работ и численности работников, на основании которых в свою очередь рассчитываются нормативные затраты по оплате труда в плановой себестоимости, и соответственно, в экономически обоснованном тарифе. Такой подход устанавливает цельную методику формирования себестоимости работ по содержанию и ремонту жилищного фонда в разрезе основных статей затрат.

1.3. Нормы труда носят рекомендательный характер и являются основой для разработки и утверждения органами власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления региональных нормативно-методических материалов.

1.4. В основу разработки норм труда положены: действующие нормативно-правовые акты, включая Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные приказом Госстроя России N 17-139 от 26.12.97 г., Методику планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, утвержденную постановлением Госстроя России N 9 от 23.02.99 г.; фотохронометражные наблюдения; результаты анализа организационно-технических условий выполнения работ; технические характеристики применяемых машин и оборудования.

1.5. Понятие "норма времени" означает величину затрат рабочего времени, устанавливаемую для выполнения единицы работы работником или группой работников соответствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях, понятие "норма обслуживания" - количество производственных объектов (единиц оборудования, рабочих мест и т.д.), которые работник или группа работников соответствующей квалификации обязаны обслужить в течение единицы рабочего времени в определенных организационно-технических условиях.

1.6. Нормы обслуживания установлены на работы, выполняемые одним исполнителем в течение рабочей смены при продолжительности рабочей недели 40 часов и соблюдением других законодательных норм охраны труда при наиболее полном и рациональном использовании рабочего времени и обеспечении необходимыми приспособлениями и средствами уборки.

1.7. В составах работ перечислены основные элементы работ. Второстепенные элементы, вытекающие из характера и содержания самой работы - доставка средств уборки и приспособлений к месту работы и в конце смены - в установленное место, дежурство (наблюдение за санитарным состоянием территории и за сохранностью всего наружного домового оборудования и т.п.), не упоминаются, но их выполнение нормами учтено.

1.8. Нормы труда установлены с учетом необходимых затрат времени на подготовительно-заключительную работу, отдых и личные надобности, на переходы для обеспечения нормальной эксплуатации оборудования, входящего в зону обслуживания.

1.9. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с правилами техники безопасности.

1.10. Наименования профессий рабочих указаны в сборнике в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР). Содержание выполняемых работ приведено в соответствии с выпусками тарифно-квалификационных характеристик. При внесении изменений в ОКПДТР наименования профессий, указанные в данном сборнике, должны соответственно изменяться.

1.11. Применение укрупненных норм труда возможно в том случае, когда состав и периодичность выполняемых работ совпадает с установленными в сборнике. Если установлена другая периодичность, то укрупненные нормы обслуживания необходимо корректировать с учетом местных особенностей.

1.12. На работы, не предусмотренные сборником, а также при внедрении и применении на местах иной организации труда, машин и приспособлений рекомендуется разрабатывать местные нормы труда.

1.13. При выполнении работ повышенной сложности, улучшенного качества могут применяться повышающие коэффициенты.

1.14. Пример расчета численности рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений, приведен в приложениях 4, 5 и 6.

2. Уборка территорий домовладений

2.1. Организация труда и технология работ 

2.1.1. Уборка тротуаров и дворовых территорий производится вручную или тротуароуборочными, подметально-уборочными и поливо-моечными машинами. Места, недоступные для машин, убираются вручную до начала работы этих машин.

2.1.2. Уборка тротуаров и дворовых территорий подразделяется на летнюю и зимнюю. Летняя уборка включает в себя: подметание, мойку или поливку придомовых территорий вручную или с помощью спецмашин, уход за газонами.

2.1.3. Уборка производится в основном в поздние вечерние или ранние утренние часы, когда количество пешеходов незначительно. Мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с прилотковой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улицы до выполнения этой операции на проезжей части, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы поливо-моечных машин.

2.1.4. Зимняя уборка включает: подметание и сдвигание снега, посыпку наледи песком или смесью песка с хлоридами, удаление снега и снежно-ледяных образований.

Неуплотненный, свежевыпавший снег толщиной слоя до 2 см подметается метлой, а свыше 2 см сдвигается с помощью движка.

2.1.5. При ручной уборке снег с усовершенствованных покрытий убирается полностью - "под скребок", с неусовершенствованных покрытий и с территорий без покрытий снег убирается неполностью - "под движок", при этом оставляется слой снега для его последующего уплотнения.

2.1.6. При механизированной уборке машинами снег высотой до 2 см убирается щеткой, при большей высоте снега - плугом и щеткой. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в прилотковую полосу, а во дворах - к местам складирования. Сдвинутый с внутриквартальных проездов снег следует укладывать в валы или кучи, расположенные параллельно бортовому камню, или складировать вдоль проезда при помощи, как правило, роторных снегоочистителей, или вывозить автотранспортом. Погрузка снега на автотранспорт производится с помощью снегопогрузчиков или вручную. На тротуарах шириной более 6 м, отделенных газонами от проезжей части улиц, допускается сдвигать снег в валы на середину тротуара для последующего удаления. Для обеспечения нормального движения троллейбусов и эффективной работы снегоуборочных машин вал снега укладывается с таким расчетом, чтобы в основании он был не шире 1,5 м.

2.1.7. Участки территории, покрытые уплотненным снегом или льдом, убираются при помощи машин со скалывающим устройством или вручную. Удаление скола производится одновременно со скалыванием или немедленно после него с помощью спецмашин или вручную.

2.1.8. Для удаления отдельных образований льда толщиной до 2 см производится предварительная обработка этих образований хлоридами.

2.1.9. При гололеде производится посыпка территорий песком с помощью машин (с пескоразбрасывающим устройством) или вручную. Для посыпки применяется крупнозернистый и среднезернистый речной песок, не содержащий камней и глинистых включений. Песок предварительно просеивается через сито с отверстиями диаметром 5 мм.

2.1.10. Нормативы численности и нормы обслуживания на ручную уборку территории, приведенные в данном разделе, установлены дифференцированно, в зависимости от класса территории и типа покрытий.

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, в зависимости от интенсивности пешеходного движения территории разбиваются на 3 класса:

I класс - до 50 чел./ч;

II класс - от 50 до 100 чел./ч;

III класс - свыше 100 чел./ч.

Интенсивность пешеходного движения определяется на полосе тротуара шириной 0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешеходов в обе стороны).

Территории дворов следует относить к I классу.

Типы покрытий приняты следующие: усовершенствованные (асфальтобетонные, брусчатые), неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и территории без покрытий. Отдельно выделяются территории газонов.

2.1.11. Механизированная уборка территории производится по маршрутным картам, содержащим план тротуаров и дворов с находящимися на них зелеными насаждениями, столбами и мачтами электроосвещения и различного рода препятствиями.

На маршрутных картах устанавливается наиболее рациональное направление движения машин, количество и очередность проходов, места и характер маневрирования машин, схема перемещения снега и смета, сочетание участков механизированной и ручной уборки, расстояние нулевых (от места стоянки до места работы) и холостых пробегов (переезды на другие места работы).

2.1.12. Перед началом работы водитель осматривает и смазывает машину, заправляет горючим и водой, устанавливает необходимое навесное оборудование и т.д.

2.1.13. Уборочные машины с комплектом навесного оборудования хранятся в специальных помещениях или гаражах.

2.1.14. Периодичность выполняемых работ приведена в приложении 1.

2.2. Нормативная часть 

2.2.1. Нормы времени и нормы обслуживания при ручной уборке территорий домовладений

2.2.1.1. Подметание свежевыпавшего снега без предварительной обработки территории смесью песка с хлоридами

Состав работ:

Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.

Профессия: дворник.

Таблица 1

Вид территории
	Нормы времени на 1 м в зависимости от класса территории, мин.
	Нормы обслуживания в зависимости от класса территории, м

	I
	II
	III
	I
	II
	III
	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	
С усовершенствованным покрытием
	0,14
	0,16
	0,20
	3000
	2625
	2100
	
С неусовершенствованным покрытием
	0,17
	0,20
	0,25
	2471
	2100
	2680
	
Без покрытий
	0,21
	0,25
	0,32
	2000
	1680
	1312

2.2.1.2. Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки

Состав работ:

Наполнение емкости смесью песка с хлоридами. Транспортировка емкости со смесью на тележке к месту посыпки на расстояние до 100 м.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м - 63,6 мин.

2.2.1.3. Подготовка смеси песка с хлоридами

Состав работ:

Просеивание песка через сито. Размешивание с хлоридами.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м - 50 мин.

2.2.1.4. Посыпка территории

Состав работ:

Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами.

Профессия: дворник.

Таблица 2

Классы территории
	Нормы времени на 1 м, мин.
	Нормы обслуживания, м
	
1
	2
	3
	
I
	0,13
	3231
	
II
	0,15
	2800
	
III
	0,17
	2471

2.2.1.5. Подметание свежевыпавшего снега после обработки смесью песка с хлоридами

Состав работ:

Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.

Профессия: дворник.

Таблица 3 

Виды территории

	Нормы времени на 1 м, мин.
	Нормы обслуживания, м
	
	Класс территории III
	
1 	2 	3 	
С усовершенствованным покрытием
	0,43
	3231
	
Без покрытий
	0,66
	2471

2.2.1.6. Сдвигание свежевыпавшего снега

Состав работ:

Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи. 

Профессия: дворник.

Таблица 4 

Вид территории
	Нормы времени на 1 м в зависимости от класса территории, мин.
	Нормы обслуживания в зависимости от класса территории, м

	I
	II
	III
	I
	II
	III
	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	
С усовершенствованным покрытием
	0,61
	0,71
	0,81
	689
	592
	519
	
С неусовершенствованным покрытием
	0,74
	0,85
	0,97
	568
	494
	433
	
Без покрытий
	0,90
	1,04
	1,20
	467
	404
	350

2.2.1.7. Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега

Состав работ:

Очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи. 

Профессия: дворник.

Таблица 5 

Классы территории
	Нормы времени на 1 м, мин.
	Нормы обслуживания, м
	
1 	2 	3 	
I
	1,79
	235
	
II
	2,26
	186
	
III
	2,59
	162

2.2.1.8. Очистка территорий от наледи без предварительной обработки хлоридами

Состав работ:

Скалывание наледи толщиной до 2 см. Сгребание скола в валы или кучи. 

Профессия: дворник.

Таблица 6

Классы территории
	Нормы времени на 1 м, мин.
	Нормы обслуживания, м
	
1 	2 	3 	
I
	4,25
	99
	
II
	4,48
	94
	
III
	5,14
	82

2.2.1.9. Очистка территорий от наледи и льда с предварительной обработкой хлоридами

Состав работ:

Посыпка наледи и льда толщиной более 2 см хлоридами. Скалывание разрушенной корки наледи ломом. Сгребание скола в валы или кучи.

Профессия: дворник.

Таблица 7

Классы территории
	Нормы времени на 1 м, мин.
	Нормы обслуживания, м
	
1 	2 	3 	
I
	6,55
	64
	
II
	7,53
	56
	
III
	8,66
	48

2.2.1.10. Очистка от наледи и льда водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев

Состав работ:

Скалывание корки наледи и льда толщиной слоя свыше 2 см. Сгребание скола в валы или кучи и сдвигание его к бортовому камню на расстояние до 30 см.

Профессия: дворник.

Таблица 8 

Вид дворового оборудования
	Нормы времени на 1 шт., мин.
	
1 	2 	
Водосточные трубы
	6,13
	
Крышки люков, пожарных колодцев
	7,10

2.2.1.11. Перекидывание снега и скола

Состав работ:

Перекидывание снега и скола на газоны и свободные участки территорий с последующим равномерным разбрасыванием.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м  - 23,9 мин. 

Норма обслуживания - 17,5 м.

2.2.1.12. Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш

Состав работ:

Сдвигание в валы или кучи снега и скола, сброшенного с крыш, на расстояние до 30 м. 

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м  - 34,9 мин.

2.2.1.13. Погрузка снега и скола

Состав работ:

Погрузка снега и скола лопатой на транспортер.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м  - 14,1 мин.

2.2.1.14. Очистка участков территорий от снега и наледи при механизированной уборке

Состав работ:

Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной. Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки.

Профессия: дворник.

Таблица 9

Классы территории
	Нормы времени на 1 м, мин.
	Нормы обслуживания, м
	
1 	2 	3 	
I
	0,08
	5250
	
II
	0,10
	4200
	
III
	0,12
	3500

2.2.1.15. Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки

Состав работ:

Укладка снега в валы или кучи. 

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м - 15,1 мин.

2.2.1.16. Очистка контейнерной площадки в холодный период

Состав работ:

Очистка площадки от снега и наледи. 

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м - 3,6 мин. 

Норма обслуживания - 117 м.

2.2.1.17. Уборка отмосток

Состав работ:

Уборка мусора с отмосток. Транспортировка мусора в установленное место на расстояние до 100 м.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м - 2,21 мин.

2.2.1.18. Уборка приямков

Состав работ:

Очистка ограждающей решетки от грязи. Снятие решетки. Очистка приямков глубиной до 1 м от грязи. Транспортировка мусора в место на расстояние до 100 м. Мытье ограждающей решетки и приямка. Установка решетки на место.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 приямок - 31,4 мин.

2.2.1.19. Подметание территории

Состав работ:

Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место. 

Профессия: дворник.

Таблица 10 

Вид территории
	Нормы времени на 1 м в зависимости от класса территории, мин.
	Нормы обслуживания в зависимости от класса территории, м

	I
	II
	III
	I
	II
	III
	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	
С усовершенствованным покрытием
	0,08
	0,10
	0,12
	5250
	4200
	3500
	
С неусовершенствованным покрытием
	0,11
	0,13
	0,15
	3818
	3231
	2800
	
Без покрытий
	0,13
	0,15
	0,17
	3231
	2800
	2471

2.2.1.20. Уборка газонов

Состав работ:

Уборка мусора с газонов, транспортировка мусора в установленное место. 

Профессия: дворник.

К газонам средней засоренности относятся газоны, имеющие до 70% засоренности. При засоренности свыше 70% газоны считаются сильно засоренными.

2.2.1.21. Поливка газонов из шланга

Состав работ:

Равномерная поливка газонов из шланга. 

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м- 0,06 мин. 

Норма обслуживания - 7000 м.

2.2.1.22. Погрузка мусора на автотранспорт вручную

Состав работ:

Погрузка мусора лопатой на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м. 

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м  - 46,8 мин.

2.2.1.23. Уход за бетонными, гранитными и мраморными ступенями и площадками перед входом в подъезд

2.2.1.23.1. Подметание ступеней и площадок

Состав работ:

Подметание метлой ступеней и площадок перед входом в подъезд. 

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м - 0,153 мин.

2.2.1.23.2. Сметание снега со ступеней и площадок

Состав работ:

Сметание свежевыпавшего снега метлой толщиной покрова до 2 см. Отбрасывание снега в сторону лопатой на расстояние до 3 м.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м - 0,827 мин.

2.2.1.23.3. Мытье ступеней и площадок

Состав работ:

Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд с периодической сменой воды или моющего раствора.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м - 1,52 мин.

2.2.1.24. Уборка контейнерных площадок

Состав работ:

Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер.

Профессия: дворник.

Норма времени на 1 м - 1,46 мин. 

Норма обслуживания - 233 м.

2.2.1.25. Мойка территории с усовершенствованными и неусовершенствованными покрытиями

Состав работ:

Мойка территории из шланга. 

Профессия: дворник.

Таблица 11 

Классы территории
	Нормы времени на 1 м, мин.
	Нормы обслуживания, м
	
1 	2 	3 	
I
	0,09
	4667
	
II
	0,12
	3500
	
III
	0,15
	2800

2.2.1.26. Поливка территории с покрытиями и без покрытий из шланга

Состав работ:

Поливка территории из шланга. 

Профессия: дворник.

Таблица 12

Классы территории
	Нормы времени на 1 м, мин.
	Нормы обслуживания, м
	
1 	2 	3 	
I
	0,04
	10500
	
II
	0,07
	6000
	
III
	0,08
	5250

2.2.1.27. Очистка участков территорий от мусора при механизированной уборке

Состав работ:

Подметание вручную участков, недоступных для уборки машиной. Сметание мусора на полосу механизированной уборкой.

Профессия: дворник.

Таблица 13

Классы территории
	Нормы времени на 1 м, мин.
	Нормы обслуживания, м
	
1 	2 	3 	
I
	0,05
	8400
	
II
	0,06
	7000
	
III
	0,09
	4667

2.2.1.28. Очистка урн от мусора

Состав работ:

Очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в установленное место. 

Профессия: дворник.

Таблица 14

Тип урны

	Нормы времени на 1 урну, мин.

1 	2 	
Чугунные литые (диаметр - 200-300 мм, высота - 600 мм)
	4,88
	
Железобетонные с металлическим вкладышем (размер основания - 320х320 мм, высота - 510 мм)
	2,34

Шарообразные (диаметр шаров - 260 мм, высота подставки - 670 мм)
	4,02

2.2.1.29. Промывка урн

Состав работ:

Транспортировка урн в установленное для промывки место. Промывка урн водой с применением моющих средств. Транспортировка чистых урн на место.

Профессия: дворник.

Таблица 15 

	Нормы времени на 1 урну, мин.
	
Тип урны
	промывка вручную
	промывка шлангом
	
1 	2 	3 	
Чугунные литые (диаметр - 200-300 мм, высота - 600 мм)
	6,75
	2,88
	
Железобетонные с металлическим вкладышем (размер основания - 320х320 мм, высота - 510 мм)
	4,5
	2,83
	
Шарообразные (диаметр шаров - 260 мм, высота подставки - 670 мм)
	8,23
	4,45

2.2.1.30. Промывка номерных фонарей

Состав работ:

Промывка номерных фонарей водой с применением моющих средств, вытирание насухо. 

Профессия: дворник.

Норма времени на один фонарь - 5,74 мин.

2.2.1.31. Протирка указателей

Состав работ:

Протирка указателей влажной тряпкой. 

Профессия: дворник.

Норма времени на один указатель - 2,15 мин.

2.2.2. Укрупненные нормы обслуживания при ручной уборке территорий домовладений

Укрупненные нормы обслуживания разработаны на выполняемую вручную уборку тротуаров и дворовых территорий.

Состав работ:

Подметание, сдвигание свежевыпавшего снега, очистка территории с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега, очистка территории, водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев от наледи и льда, перекидывание снега и скола, сброшенного с крыш, очистка участков территорий при зимних механизированных уборочных работах, укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки, погрузка снега и скола на транспорт, уборка отмосток, приямков, посыпка территории песком и хлоридами во время гололеда, подметание территории, мойка территории при летних механизированных уборочных работах, недоступных для уборки машиной, очистка урн от мусора и промывка их, промывка номерных фонарей, протирка указателей, уборка контейнерных площадок, погрузка мусора на автотранспорт вручную, уборка газонов, поливка газонов из шланга. 

Профессия: дворник.

Таблица 16

Вид территории
	Укрупненные нормы обслуживания в зависимости от класса территории, м

	I
	II
	III

1 	2 	3 	4 		
С неусовершенствованным покрытием
	2860
	2420
	1850
	1
	
Без покрытий
	2340
	1980
	1610
	2

	а
	б
	в

Примечание: Периодичность выполнения работ, при которой могут применяться укрупненные нормы обслуживания, приведена в приложении 1.

2.2.3. Нормы обслуживания при механизированной уборке территорий домовладений

2.2.3.1. Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя 2 см

Состав работ:

Подметание свежевыпавшего снега с помощью навесной щетки.

Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 17

	Рабочая скорость машины, км/ч
	
Типы машин
	3,5
	7,0
	8,0

	Норма обслуживания, м
	
1 	2 	3 	4 	
Тротуароуборочные машины
	15600
	31300
	35700
	
Машины дорожные
	31100
	62300
	71300
	
Подметально-уборочные машины
	21200
	42300
	48400

2.2.3.2. Уборка свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см

Состав работ:

Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой.

Профессии: водитель автомобиля, тракторист.

Таблица 18 

		Рабочая скорость машины, км/ч
	
Типы машин
	Профессия
	3,5
	7,0
	8,0

	
	Норма обслуживания, м
	
1 	2 	3 	4 	5 	
Тротуароуборочные машины
	Водитель автомобиля
	15100
	30400
	34700
	
Машины дорожные
	"
	30700
	61400
	70100
	
Подметально-уборочные машины
	"
	20000
	40000
	45700
	
Машины универсальные уборочные
	Тракторист
	31700
	63500
	72500

2.2.3.3. Очистка территорий от уплотненного снега толщиной слоя до 2 см

Состав работ:

Срезание и сдвигание уплотненного снега плугом с одновременным подметанием щеткой. 

Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 19 

	Рабочая скорость машины, км/ч
	
Типы машин
	3,5
	7,0
	8,0

	Норма обслуживания, м 	
1 	2 	3 	4 	
Тротуароуборочные машины
	13200
	26500
	30200
	
Машины дорожные
	29700
	59600
	68000
	
Подметально-уборочные машины
	18600
	37200
	42500

2.2.3.4. Посыпка территорий

Состав работ:

Загрузка бункера песком или смесью песка с хлоридами. Посыпка территорий с помощью пескоразбрасывающего устройства.

Профессия: водитель автомобиля.

 Таблица 20 

		Рабочая скорость машины, км/ч
	
Типы машин
	Расстояние до
места заправки в км, до
	3,5
	7,0
	8,0

		Норма обслуживания, м 	
1 	2 	3 	4 	5 	
Тротуароуборочные машины
	1,0
	5400
	8680
	8990
	
	2,0
	4760
	7580
	7800
	
	3,0
	4250
	6720
	6900

	4,0
	3840
	6040
	5860

	5,0
	3500
	5490
	5600
	
Машины дорожные
	1,0
	51500
	77700
	83900
	
	2,0
	48000
	69800
	74900

	3,0
	44800
	63400
	67600

	4,0
	42100
	58100
	61600

	5,0
	39700
	53600
	56600

2.2.3.5. Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см

Состав работ:

Скалывание льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см с помощью скалывающего оборудования. Сдвигание скола в валы или кучи.

Профессия: тракторист.

Таблица 21

Типы машин
	Норма обслуживания, м
	
1
	2
	
Машины универсальные уборочные
	55440

2.2.3.6. Переброска снежного вала ротором

Состав работ:

Установка ротора у снежного вала. Переброска снега или скола.

Профессии: водитель автомобиля, тракторист.

Таблица 22 

Типы машин
	Профессия
	Норма выработки, м
	
1 	2 	3 	
Снегоочистители
	Водитель автомобиля
	29200
	
Тротуароуборочные машины
	"
	6850
	
Машины универсальные уборочные
	Тракторист
	12200

2.2.3.7. Погрузка снега универсальным погрузчиком

Состав работ:

Установка снегопогрузчика у снежного вала. Погрузка снега или скола на самосвалы. 

Профессия: водитель автомобиля.

Норма выработки - 1568 м.

2.2.3.8. Подметание территорий

Состав работ:

Заправка бака водой. Подметание территорий с одновременным увлажнением. Переезд к месту выгрузки мусора.

Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 23 

	Рабочая скорость машины, км/ч
	
Типы машин
	3,5
	7,0
	8,0

	Норма обслуживания, м 	
1 	2 	3 	4 	
Подметально-уборочные машины на базе
	38300
	76600
	87600

2.2.3.9. Мойка территорий с усовершенствованными и неусовершенствованными покрытиями

Состав работ:

Наполнение бака водой. Мойка территорий. 

Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 24 

		Рабочая скорость машины, км/ч
	
Типы машин
	Расстояние до
места заправки в км, до
	3,5
	7,0
	8,0

		Норма обслуживания, м 	
1 	2 	3 	4 	5 	
Тротуароуборочные машины
	1,0
	6770
	7600
	-
	
	2,0
	5090
	5540
	-
	
	3,0
	4140
	4430
	-

	4,0
	3460
	3660
	-

	5,0
	2920
	3060
	-
	
Машины дорожные 	1,0
	39800
	59900
	64700
	
	2,0
	36800
	53300
	57100

	3,0
	34200
	48100
	51100

	4,0
	32000
	43900
	46400

	5,0
	30000
	40200
	42200

2.2.3.10. Очистка урн от мусора

Состав работ:

Очистка урн в люк кузова. Переезд к последующим урнам. Транспортировка мусора в  установленное место для утилизации или на свалку. Разгрузка.

Тип машины: "Мультикар-25" 51 или его аналог.

Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 25

	Типы урн
	
Расстояние переезда до свалки в км, до
	чугунные литые (диаметр 200-300
мм,
высота 650 мм)
	железобетонные с металлическим вкладышем (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм)
	шарообразные (диаметр шаров 260 мм, высота подставки 670 мм)

	Норма обслуживания урн, шт.
	
1 	2 	3 	4 	
5,0
	249
	313
	135
	
10,0
	216
	256
	132
	
20,0
	172
	190
	128
	
30,0
	143
	151
	125

2.2.3.11. Поливка территорий с покрытиями и без покрытий

Состав работ:

Наполнение бака водой. Поливка территорий.

Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 26

		Рабочая скорость машины, км/ч
	
Типы машин
	Расстояние до
места заправки в км, до
	3,5
	7,0
	8,0

		Норма обслуживания, м 	
1
	2
	3
	4
	5
	
Поливомоечные машины
	1,0
	24500
	-
	-

	2,0
	20100
	-
	-

	3,0
	17300
	-
	-

	4,0
	15000
	-
	-

	5,0
	13100
	-
	-
	
Тротуароуборочные машины
	1,0
	19800
	24700
	-
	
	2,0
	15800
	18800
	-
	
	3,0
	13300
	15400
	-

	4,0
	11400
	12900
	-
	
	5,0 	9860 	11000 	-
	
Машины дорожные 	1,0
	282400
	360900
	377200
	
	2,0
	246700
	304500
	316000

	3,0
	218900
	263400
	271900

	4,0
	197500
	232900
	239600

	5,0
	178800
	207300
	212600

Примечание: Затраты времени на пробег автомобилей к месту забора воды, загрузки песком и хлоридами, с одного участка выполнения работ на другой, от гаража (стоянки) к месту проведения работ и от места проведения работ в гараж (на стоянку) следует определять по нормам времени на 1 км пробега, приведенным ниже в таблице 28.*
_________________ 
* Текст документа соответствует оригиналу.
     - Примечание "КОДЕКС".

Таблица 27 

Характеристика дорог (тип дорожного покрытия)
	Расчетная скорость пробега автомобиля, км/ч
	Норма времени на 1 км пробега, час
	
1 	2 	3 	
При работе за городом

	
1. Дороги с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, цементобетонные, брусчатые, гудронированные, клинкерные)
	42
	0,0263
	
2. Дороги с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные и грунтовые улучшенные)
	33
	0,0334
	
3. Дороги естественные грунтовые
	25
	0,0441
	
При работе в городе или за городом

	
Независимо от типа дорожного покрытия для спецмашин, оборудованных на тракторах
	18
	0,0612

3. Обслуживание мусоропроводов

3.1. Организация труда и технология работ 

3.1.1. Работы по обслуживанию мусоропроводов включают: профилактический осмотр, удаление мусора из мусороприемных камер, уборку загрузочных клапанов и бункеров, устранение засоров, мойку мусоросборочных емкостей и дезинфекцию мусоропроводов и мусоросборочных емкостей.

3.1.2. Профилактические осмотры мусоропроводов производятся периодически, обнаруженные во время осмотров повреждения и неисправности устраняются немедленно. Удаление мусора из мусороприемных камер производится в сроки, установленные санитарными требованиями.

3.1.3. Мусоросборники транспортируются из камер во двор и устанавливаются до их вывоза на свободные места в стороне от движения людей, вдали от детских площадок и окон. После каждого удаления мусора полы камер  подметаются. Стены и полы камер, загрузочные клапаны мусоропроводов, а также мусоросборники периодически очищаются от грязи и моются. Засоры стволов мусоропроводов устраняются немедленно. При появлении насекомых и грызунов в мусоропроводе производятся дезинфекционные работы специализированными организациями с участием рабочих по обслуживанию мусоропроводов.

3.1.4. Вывоз мусора осуществляется по системе "опорожнения" (когда мусор из переносных мусоросборников перегружают в кузов мусоровозов) или "сменной" системе (когда контейнеры с мусором вывозятся контейнерными мусоровозами к месту их выгрузки, где их моют, дезинфицируют и в чистом виде возвращают в домовладение). При системе "опорожнения" переносные мусоросборники ежедневно моет уборщик мусоропровода струей воды из шланга. Эта работа должна проводиться в специальных помещениях или мусороприемных камерах.

3.1.5. Нормы времени на работы по обслуживанию мусоропроводов установлены дифференцированно в зависимости от расположения и типов мусороприемных камер, типов мусоросборочных емкостей и способов их уборки.

Нормы установлены на работы по обслуживанию наиболее распространенных типов мусоропроводов (холодные, изолированные и обслуживающие одну вертикальную группу квартир, имеющие загрузочные клапаны с отверстиями размером от 150х250 мм до 200х200 мм).

Нормы установлены на следующие мусороприемники: переносные металлические емкостью 80-100 л; контейнеры емкостью 500-800 л; бункеры емкостью 400-600 л.

3.1.6. Нормы установлены с учетом затрат на доставку средств уборки и приспособлений в начале смены к месту работы и в конце смены в установленные для их хранения места, уборку рабочего места, устранение аварий и их последствий, выполнение непредвиденных работ и устранение мелких повреждений мусоропровода по заявкам жильцов.

3.1.7. Периодичность выполняемых работ приведена в приложении 2.

3.1.8. Работы выполняются вручную или с помощью приспособлений, указанных конкретно в параграфах.

3.1.9. Перемещение мусоросборников производится с помощью ручных лебедок или ручных тележек.

3.2. Нормативная часть 

3.2.1. Нормы времени на работы по обслуживанию мусоропроводов

3.2.1.1. Профилактический осмотр мусоропроводов

Состав работ:

Осмотр всех элементов мусоропровода, устранение мелких неисправностей.

Профессия: уборщик мусоропроводов.

Норма времени на 1 м мусоропровода - 2,69 мин.

3.2.1.2. Удаление мусора из мусороприемных камер

Состав работ:

Закрывание шибера или клапана мусоропровода, заполнение емкостей мусором (в случае сбора мусора в бункеры), перемещение емкостей к месту хранения до вывоза. Установление пустых емкостей в камеры. Подметание и уборка оставшегося в камере мусора.

Профессия: уборщик мусоропроводов.

Таблица 28 

	Местонахождения камер
	
Типы мусороприемников
	на 1-м этаже
	в цокольном этаже
	в подвале

	Норма времени на  1 м, мин
	
1 	2 	3 	4 	
Переносной мусоросборник
	75,2
	98,1
	115,0
	
Контейнер
	35,9
	41,5
	56,7

3.2.1.3. Уборка бункеров

Состав работ:

Закрывание шибера или клапана мусоропровода. Очистка бункера от грязи при помощи щеток, увлажненных моющим раствором и промывка водой.

Профессия: уборщик мусоропроводов.

Таблица 29 

Способ промывки
	Нормы времени на 1 бункер, мин.
	
1 	2 	
С помощью шланга
	12,5
	
Без шланга
	25,8

3.2.1.4. Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов

Состав работ:

Очистка клапанов от грязи при помощи щеток, увлажненных моющим раствором, промывка водой и вытирание насухо.

Профессия: уборщик мусоропроводов.

Норма времени на один клапан - 5,91 мин.

3.2.1.5. Влажное подметание пола мусороприемных камер

Состав работ:

Подметание пола мусороприемных камер с предварительным его увлажнением.

Профессия: уборщик мусоропроводов. 

Норма времени на 1 м  - 0,635 мин.

3.2.1.6. Уборка мусороприемных камер

Состав работ:

Мытье стен и полов камер водой. 

Профессия: уборщик мусоропроводов.

Таблица 30 

	Вид отделки стен
	
Способы мойки
	облицованные кафельной плиткой
	окрашенные масляной краской

	Нормы времени на 1 м, мин 	
1 	2 	3 	
С помощью шланга
	2,20
	2,20
	
Без шланга
	4,81
	6,69

3.2.1.7. Мойка сменных мусоросборников

Состав работ:

Транспортировка мусоросборников к месту мойки. Мытье мусоросборников и транспортировка их на место.

Профессия: уборщик мусоропроводов.

Таблица 31

	Типы мусоросборников
	
Способы мойки
	контейнеры
	переносные мусоросборники

	Нормы времени на 1 мусоросборник, мин.
	
1 	2 	3 	
С помощью шланга
	3,7
	2,63
	
Без шланга
	8,31
	5,32

3.2.1.8. Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода

Состав работ:

Очистка всех элементов ствола мусоропровода от грязи и обработка дезинфицирующим раствором.

Профессия: уборщик мусоропроводов.

Таблица 32

Способ выполнения работ
	Нормы времени на 1 м мусоропровода, мин.
	
1 	2 	
Вручную
	2,06
	
С помощью ершей с ручными лебедками
	1,08

3.2.1.9. Дезинфекция мусоросборников

Состав работ:

Очистка мусоросборников от грязи и обработка дезинфицирующим раствором.

Профессия: уборщик мусоропроводов.

Таблица 33 

Типы мусоросборников
	Нормы времени на 1 мусоросборник, мин.
	
1 	2 	
Переносной мусоросборник
	3,49
	
Бункер
	10,1
	
Контейнер
	5,81

3.2.2. Укрупненные нормы обслуживания по обслуживанию мусоропроводов

Укрупненные нормы обслуживания разработаны на работы по обслуживанию мусоропроводов, выполняемые вручную.

Состав работ:

Профилактический осмотр мусоропроводов, удаление мусора из мусороприемных камер (мытье стен, полов, трапов), мойка мусоросборников (при системе вывоза мусора способом "опорожнения"), уборка загрузочных клапанов и нижней части ствола и шибера, дезинфекция мусоросборников и всех элементов мусоропровода.

Профессия: уборщик мусоропроводов.

3.2.2.1. Укрупненные нормы обслуживания при системе вывоза мусора способом "опорожнения"

Таблица 34 

	
Количество этажей  в здании

Типы мусоро-
приемников 	
До 5 этажей

От 6 до 9

От 10 до 13
	
От 14 до 18
	
Свыше 19

	На 1-м этаже
	В цоколь-
ном этаже
	В под-
вале
	На 1-м этаже
	В цоколь-
ном этаже
	В под-
вале
	На 1-м этаже
	В цоколь-
ном этаже
	В под-
вале
	На 1-м этаже
	В цоколь-
ном этаже
	В под-
вале
	На 1-м этаже
	В цоколь-
ном этаже
	В под-
вале

Нормы обслуживания (количество проживающих, чел.)

Переносной мусоросборник
	440
	420
	410
	490
	470
	450
	510
	490
	470
	560
	540
	520
	610
	490
	470
	1
	
Контейнер
	460
	450
	440
	540
	530
	510
	540
	530
	510
	580
	580
	560
	640
	630
	610
	2
	
Бункер
	370
	360
	350
	480
	470
	440
	470
	460
	450
	510
	510
	490
	570
	560
	540
	3

	а
	б
	в
	г
	д
	е
	ж
	з
	и
	к
	л
	м
	н
	о
	п

3.2.2.2. Укрупненные нормы обслуживания при "сменной" системе вывоза мусора

Таблица 35

	Количество этажей  в здании 	
	
Типы мусоро-
приемников 	Дo 5 этажей

	От 6 до 9

	От 10 до 13

	От 14 до 18

	Свыше 19

	
	На 1-м этаже
	В цоколь-
ном этаже
	В под-
вале
	На 1-м этаже
	В цоколь-
ном этаже
	В под-
вале
	На 1-м этаже
	В цоколь-
ном этаже
	В под-
вале
	На 1-м этаже
	В цоколь-
ном этаже
	В под-
вале
	На 1-м этаже
	В цоколь-
ном этаже
	В под-
вале

Нормы обслуживания (количество проживающих, чел.)

Переносной мусоросборник
	460
	440
	430
	510
	490
	470
	530
	510
	490
	580
	560
	540
	640
	510
	490
	1
	
Контейнер
	480
	470
	460
	560
	550
	530
	560
	550
	530
	600
	600
	580
	670
	660
	640
	2
	
Бункер
	380
	370
	360
	500
	490
	460
	490
	480
	470
	530
	530
	510
	590
	580
	560
	3

	а
	б
	в
	г
	д
	е
	ж
	з
	и
	к
	л
	м
	н
	о
	п

Примечания:

1. Периодичность выполнения работ, при которой могут применяться укрупненные нормы обслуживания, приведена в приложении 2.

2. При установлении укрупненных норм обслуживания приняты мусоропроводы с загрузочными клапанами, находящимися на лестничных площадках. При обслуживании мусоропроводов с загрузочными клапанами, находящимися в квартирах (уход за которыми входит в обязанности жильцов), к нормам обслуживания применять коэффициент К = 1,06.

3. При наличии мусороприемных камер, расположенных в заглубленных подвалах с техническими коридорами и особо стесненными проходами, к нормам обслуживания применять коэффициент К = 0,8.

4. Уборка лестничных клеток

4.1. Организация труда и технология работ 

4.1.1. Работы по уборке лестничных клеток включают: влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, обметание пыли с потолков, влажную протирку (стен, дверей, подоконников, перил, оконных и лифтовых ограждений, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков), мытье окон, подметание и мытье кабин и лифтов.

4.1.2. Нормы времени на работы по уборке лестничных клеток разработаны в зависимости от видов уборочных работ различных элементов и оборудования лестничных клеток.

4.1.3. В начале смены рабочий доставляет к месту работы необходимые средства уборки и приспособления (веник, щетку, тряпку, ведро, совок, моющие средства), по окончании уборки относит их к месту хранения. Все средства уборки хранятся в специально отведенном для этой цели месте.

4.1.4. Уборка лестничных клеток, начиная с верхнего этажа, должна производиться после окончания работ по уборке кабин лифтов, клапанов мусоропроводов. При подметании лестничных маршей и площадок мусор собирают в специальную тару и транспортируют в установленное место на расстояние до 100 м. Лестницы перед мытьем нужно тщательно подмести, так как на площадках и ступеньках могут быть мелкие стекла, гвозди, иголки и т.д., которыми можно нанести травму рукам. Ведро с водой при мытье ставят на верхнюю ступеньку.

4.1.5. Очистку потолков и стен (окрашенных масляной или синтетической краской) производят шваброй с надетой на нее влажной тряпкой. Выполняя эту работу, рабочий должен стоять несколько в стороне от стен, применяя при этом защитные очки.

4.1.6. Перед мытьем окон лестничных клеток рабочий должен убедиться в исправности переплетов и надежном креплении стекол. При влажной уборке тряпку периодически смачивают в воде и отжимают. Рабочий приготавливает из моющих средств раствор и периодически меняет его.

4.1.7. Периодичность работ по уборке лестничных клеток приведена в приложении 3.

4.2. Нормативная часть 

4.2.1. Нормы времени на работы по уборке лестничных клеток

4.2.1.1. Влажная протирка ограждений лифтовых шахт из металлической сетки

Состав работ:

Влажная протирка ограждений лифтовой шахты из металлической сетки с помощью щетки с периодической сменой воды или моющего раствора.

Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Норма времени на 1 м ограждения - 1,86 мин.

4.2.1.2. Уборка кабин лифтов

Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Таблица 36

Объекты уборки и наименование работ
	Состав работ
	Норма времени на 1 м, мин.
	
1
	2
	3
	
Полы: влажное подметание
	Подметание пола кабины лифта с предварительным его увлажнением
	0,60
1,06
1,67
	
мытье
	Мытье пола кабины лифта с периодической сменой воды или моющего раствора
	1,06
	
Стены и двери: протирка
	Протирка стен и дверей кабины лифта с периодической сменой воды или моющего раствора
	1,20
	
мытье
	Мытье стен и дверей кабины лифта с периодической сменой воды или моющего раствора
	1,67

4.2.1.3. Мытье окон

Состав работ:

Открывание рамы. Мытье рамы, переплетов, откосов. Нанесение на стекло моющего раствора. Протирка стекла сухой тряпкой.

Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Таблица 37 

	Окна, легкодоступные для работы
	Окна, труднодоступные для работы
	
Виды окон и остеклений
	Норма времени на 1 м площади окна с одной стороны, мин.
 	
1 	2 	3 	
Окна обычной конфигурации со сплошными стеклами
	2,90
	3,80
	
То же, с количеством ячеек в оконном переплете до пяти
	3,51
	4,43
	
То же, с количеством ячеек более пяти
	3,62
	5,39
	
Окна со сложной конфигурацией рам и стекол
	4,83
	6,34
	
Сплошные остекления витринного типа
	2,65
	3,60
	
То же, с количеством ячеек до пяти
	3,44
	4,39
	
То же, с количеством ячеек более пяти
	3,99
	5,15

4.2.1.4. Обметание пыли с потолков

Состав работ:

Сухое обметание пыли с потолков при помощи волосяной щетки.

Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Норма времени на 1 м - 0,63 мин.

4.2.1.5. Влажное подметание лестничных площадок и маршей

Состав работ:

Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением.

Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Таблица 38

	Виды оборудования на лестничных клетках 	
Объекты уборки
	обору-
дование отсутствует
	мусоро-
провод
	лифт
	лифт, мусоро-
провод

	Норма времени на 1 м, мин.
	
1 	2 	3 	4 	5 	
Лестничные площадки и марши выше третьего этажа
	0,45
	0,65
	0,62
	0,71
	
Места перед загрузочными камерами мусоропроводов
	-
	1,09
	-
	1,09
	
Места для бачков с пищевыми отходами
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11

4.2.1.6. Мытье лестничных площадок и маршей

Состав работ:

Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора.

Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Таблица 39

	Виды оборудования на лестничных клетках 	
Объекты уборки
	обору-
дование отсутствует
	мусоро-
провод
	лифт
	лифт, мусоро-
провод

	Норма времени на 1 м, мин.	
1 	2 	3 	4 	5 	
Лестничные площадки и марши нижних трех этажей
	1,35
	1,26
	0,91
	1,07
	
Лестничные площадки и марши выше третьего этажа
	1,09
	1,05
	0,78
	0,82

4.2.1.7. Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов

Состав работ:

Влажная протирка объектов уборки с периодической сменой воды или моющего средства.

Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Таблица 40 

Объекты уборки
	Единица измерения
	Норма времени, мин.
	
1 	2 	3 	
Стены, окрашенные масляной краской
	1 м
	0,91
	
Подоконники
	1 м
	1,36
	
Оконные ограждения
	1 м
	1,31
	
Чердачные лестницы
	1 м
	0,85
	
Отопительные приборы (радиаторы)
	1 м
	1,71
	
Плафоны
	1 шт.
	0,54
	
Почтовые ящики
	1 м
	0,64
	
Шкафы для электрощитков и слаботочных устройств
	1 м
	0,81

4.2.2. Укрупненные нормы обслуживания по уборке лестничных клеток

Укрупненные нормы обслуживания разработаны на работы по уборке лестничных клеток дифференцированно в зависимости от этажности зданий и наличия оборудования, находящегося на лестничной клетке.

Состав работ:

Влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, обметание пыли с потолков, влажная протирка (стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, отопительных приборов, ограждений лифтовых шахт из металлической сетки), уборка кабин лифтов, мытье окон, подметание и мытье площадки перед входом в подъезд.

Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Таблица 41 

Количество этажей в здании
	Виды оборудования на лестничных клетках
	Нормы обслуживания, м
	N п.п.
	
1 	2 	3 	4 	
От 2 до 5
	Оборудование отсутствует
	790
	1

	Лифт и мусоропровод
	690
	2
	
От 6 до 9
	Лифт
	950
	3

	Лифт и мусоропровод
	820
	4
	
От 16 до 21
	Лифт и мусоропровод
	1180
	5

Примечание. Периодичность выполнения работ, при которой могут применяться укрупненные нормы обслуживания, приведена в приложении 3.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
     
Периодичность работ по уборке территорий домовладений 

	
Классы территории
	
Вид уборочных работ
	I
	II
	III
	
1 	2 	3 	4 	
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки в дни снегопада
	1 раз в сутки в дни снегопада
	2 раза в сутки в дни снегопада
	
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	Через 3 часа во время снегопада
	Через 2 часа во время снегопада
	Через 1 час во время снегопада
	
Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	2 раза в сутки во время гололеда
	2 раза в сутки во время гололеда
	
Очистка территорий от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	1 раз в двое суток во время гололеда
	1 раз в сутки во время гололеда
	
Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток в дни без снегопада
	1 раз в сутки в дни без снегопада
	1 раз в сутки в дни без снегопада
	
Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	1 раз в сутки
	1 раз в сутки
	
Промывка урн
	1 раз в месяц
	1 раз в месяц
	1 раз в месяц
	
Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей
	2 раза в холодный период
	2 раза в холодный период
	2 раза в холодный период
	
Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	1 раз в сутки
	1 раз в сутки
	
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	3 раза в сутки
	3 раза в сутки

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
     
Периодичность работ по обслуживанию мусоропроводов 

Вид работ
	Периодичность
	
1 	2 	
Профилактический осмотр мусоропроводов
	2 раза в месяц
	
Удаление мусора из мусороприемных камер
	Ежедневно
	
Уборка мусороприемных камер
	Ежедневно
	
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов
	1 раз в неделю
	
Мойка сменных мусоросборников
	Ежедневно
	
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода
	1 раз в месяц
	
Уборка бункеров
	1 раз в месяц
	
Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода
	1 раз в месяц
	
Дезинфекция мусоросборников
	1 раз в месяц
	
Устранение засора
	По мере необходимости

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
     
Периодичность работ по уборке лестничных клеток

	Виды оборудования на лестничных клетках 	
Вид работы
	оборудование отсутствует
	мусоропровод
	лифт
	лифт и мусоропровод
	
1 	2 	3 	4 	5 	
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей
	Ежедневно
	Ежедневно
	Ежедневно
	Ежедневно
	
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа
	3 раза в неделю
	3 раза в неделю
	1 раз в неделю
	2 раза в неделю
	
Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	-
	Ежедневно
	-
	Ежедневно
	
Мытье пола кабины лифта
	-
	-
	Ежедневно
	Ежедневно
	
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта
	-
	-
	2 раза в месяц
	2 раза в месяц
	
Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей
	2 раза в месяц
	2 раза в месяц
	2 раза в месяц
	2 раза в месяц
	
Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа
	2 раза в месяц
	2 раза в месяц
	1 раз в месяц
	2 раза в месяц
	
Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	
Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов
	2 раза в год
	2 раза в год
	2 раза в год
	2 раза в год
	
Мытье окон
	2 раза в год
	2 раза в год
	2 раза в год
	2 раза в год
	
Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	1 раз в неделю
	1 раз в неделю
	1 раз в неделю

     
     
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Пример расчета нормативной численности рабочих, занятых уборкой территорий домовладений

При ручной уборке

	Исходные данные

	
Перечень работ
	Объем выпол-
няемых работ
	Коли-
чество дней данной работы в году
	Периодичность выполнения работ
	Повторя-
емость работ в течение года (раз)
	Норма времени обслу-
живания на единицу измерения, мин.
	Затраты времени на весь объем работ, мин (гр. 2хгр. 5 хгр.6)
	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	
Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с территорий:

	

	
	
I класса
	10000
	67
	Через 3 часа во время снегопада
	540
	0,14
	756000
	
II класса
	7000
	67
	Через 2 часа
	810
	0,17
	963900
	
III класса
	3000
	67
	Через 1 час
	1620
	0,21
	1020600
	
Посыпка песком территорий:

	

	
	
I класса
	10000
	20
	1 раз в сутки
	20
	0,13
	26000
	
II класса
	7000
	20
	2 раза в сутки
	40
	0,15
	42000
	
III класса
	3000
	20
	2 раза в сутки
	40
	0,17
	20400
	
Очистка от уплотненного снега территорий с усовершенствованными покрытиями:

	

	
	
I класса
	2000
	15
	1 раз в сутки
	15
	1,79
	53700
	
II класса
	1400
	15
	1 раз в сутки
	15
	2,26
	47460
	
III класса
	600
	15
	2 раза в сутки
	30
	2,59
	46620
	
Очистка от наледи территорий:

	

	
	
I класса
	1000
	15
	1 раз в трое суток
	5
	4,25
	21250
	
II класса
	700
	15
	1 раз в двое суток
	8
	4,48
	25088
	
III класса
	300
	15
	1 раз в сутки
	15
	5,14
	23130
	
Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями:

	

	
	
I класса
	2000
	221
	1 раз в двое суток
	110
	0,08
	17600
	
II класса
	1400
	221
	1 раз в сутки
	221
	0,10
	30940
	
III класса
	600
	221
	2 раза в сутки
	442
	0,12
	31824
	
Уборка газонов
	1500
	221
	1 раз в двое суток
	110
	0,70
	115500
	
Поливка газонов из шланга
	1500
	168
	1 раз в двое суток
	84
	0,06
	7560
	
Мойка территорий:

	

	
	
I класса
	10000
	168
	3 раза в теплый период
	3
	0,09
	2700
	
II класса
	7000
	168
	
	3
	0,12
	2520
	
III класса
	3000
	168
	
	3
	0,15
	1350
	
Очистка урн от мусора
	150 шт.
	365
	1 раз в сутки
	365
	2,34
	128115
	
Промывка урн
	150 шт.
	365
	1 раз в месяц в холодный период, 2 раза в месяц в теплый период
	19
	4,50
	12825
	
Промывка номерных фонарей
	120
	365
	7 раз в год
	7
	5,74
	4822
	
Протирка указателей
	100
	365
	7 раз в год
	7
	2,15
	1505
	
Итого

	

	3403409

Численность дворников = (3403409/(2004х60))х1,1231,5 чел., где 

2004 - годовой фонд рабочего времени (в часах);

1,12 - коэффициент невыходов.

При механизированной уборке

	Исходные данные 	
		
Перечень работ
	Объем выполня-
емых работ, м
	Коли-
чество дней работы в течение года
	Периодичность выполнения работ
	Повторя-
емость работ в течение года, дн.
	Норма обслу-
живания на единицу измерения, м
	Затраты
времени на весь объем работ с учетом повторя-
емости, дн. гр.2хгр.5:гр.6
	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	
Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см машиной ТУМ-975 при рабочей скорости 7 км/ч
	30000
	67
	Через 3 часа во время снегопада
	540
	31311
	517
	
Очистка территорий от уплотненного снега толщиной слоя до 2 см машиной ТУМ-975 при рабочей скорости 7 км/ч
	20000
	15
	1 раз в день
	15
	26460
	11
	
Посыпка территорий песком машиной ТУМ-975 при рабочей скорости 7 км/ч и расстоянии до места заправки 1 км
	30000
	20
	1 раз в день
	20
	8687
	69
	
Подметание территории III класса машиной ТУМ-975 при рабочей скорости 7 км/ч
	30000
	221
	2 раза в сутки
	442
	35574
	372
	
Поливка территорий машиной ТУМ-63 при рабочей скорости 7 км/ч и расстоянии до места заправки 2 км
	30000
	168
	1 раз в неделю
	24
	18809
	38
	
Мойка территорий машиной ТУМ-63 при рабочей скорости 7 км/ч и расстоянии до места заправки 2 км
	30000
	168
	2 раза в месяц
	11
	5544
	59
	
Итого

	

	1066

Численность водителей = (1066/251 )х1,125 чел., где 

251 - число рабочих дней в году;

1,12 - коэффициент невыходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
     
Пример расчета нормативной численности рабочих, занятых обслуживанием мусоропроводов 

	Исходные данные
		
Перечень работ
	Объем выполня-
емых работ
	Периодичность выполнения работ
	Повторя-
емость работ в течение года (раз)
	Норма времени на единицу измере-
ния, мин.
	Затраты
времени на весь объем работ с учетом повторя-
емости, мин. rp.2xrp.4xrp.5
	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
Профилактический осмотр мусоропроводов
	400 м
	2 раза в месяц
	24
	2,69
	25824
	
Удаление мусора из мусороприемных камер расположенных в подвале с заглубленностью до 3 м
	40 м
	Ежедневно
	365
	89,3
	1303780
	
Уборка бункеров с помощью шланга
	7 шт.
	1 раз в месяц
	12
	12,5
	1050
	
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов
	12 м
	1 раз в неделю
	52
	5,91
	3688
	
Влажное подметание пола мусороприемных камер
	12 м
	Ежедневно
	365
	0,635
	2981
	
Мытье стен и полов водой с помощью шланга
	60 м
	Ежедневно
	365
	2,2
	48180
	
Мойка сменных переносных мусоросборников с помощью шланга
	25
	Ежедневно
	365
	2,63
	23999
	
Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную
	400
	1 раз в месяц
	12
	2,06
	9888
	
Дезинфекция мусоросборников:

	

	
- персональных
	25
	1 раз в месяц
	12
	3,49
	1047
	
- бункеров
	7
	
	12
	10,1
	606
	
Итого

	
	
	1420843

Численность уборщиков мусоропроводов = (1420843/(2004х60))х1,1213 чел., где 

2004 - годовой фонд рабочего времени (в часах);

1,12 - коэффициент невыходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
     
Пример расчета нормативной численности рабочих, занятых уборкой лестничных клеток

	Исходные данные

Перечень работ
	Объем выполня-
емых работ
	Периодичность выполнения работ
	Повторя-
емость работ в течение года (раз)
	Норма времени на единицу измере-
ния, мин.
	Затраты
времени на весь объем работ с учетом повторя-
емости, мин. rp.2xrp.4xrp.5
	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
Мытье окон
	4500
	2 раза в год
	2
	2,9
	26100
	
Обметание пыли с потолков
	17500
	2 раза в год
	2
	0,63
	22050
	
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3 этажей:

	

	
оборудование отсутствует 
	8500 
	Ежедневно
	365
	0,59 
	1830475 
	
лифт и мусоропровод
	750 			0,81 	221738 	
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа:

	

	
оборудование отсутствует
	6500
	3 раза в неделю
	156
	0,45
	456300
	
лифт и мусоропровод
	1500
	2 раза в неделю
	104
	0,81
	126360
	
Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	15 м
	Ежедневно
	365
	1,09
	5968
	
Мытье лестничных площадок и маршей нижних 3 этажей:

	

	
оборудование отсутствует
	8500
	2 раза в месяц
	24
	1,35
	275400
	
лифт и мусоропровод
	7500

	1,07
	19260
	
Мытье лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа:

	

	
оборудование отсутствует
	6500
	2 раза в месяц
	24
	1,09
	170040
	
лифт и мусоропровод
	1500

	0,82
	29520
	
Влажная протирка:

	

	
стен
	9500 м
	2 раза в год
	2
	0,91
	17290
	
дверей
	1050 м
	"
	2
	1,37
	2877
	
подоконников
	15 м
	1 раз в месяц
	12
	1,36
	245
	
оконных ограждений
	40 м
	"
	12
	1,31
	629
	
перил
	120 м
	"
	12
	1,09
	1570
	
чердачных лестниц
	50 м
	"
	12
	0,85
	510
	
отопительных приборов (радиаторов)
	250 м
	"
	12
	1,71
	5130
	
плафонов
	1350 шт.
	2 раза в год
	2
	0,54
	1458
	
почтовых ящиков
	300 м
	1 раз в месяц
	12
	0,64
	2304
	
шкафов для электрощитков и слаботочных устройств
	1040 м
	"
	12
	0,81
	10109
	
Итого

	
	
	3225333

Численность уборщиков производственных и служебных помещений =(3225333/(2004х60))х1,1230 чел., где

2004 - годовой фонд рабочего времени (в часах);

1,12 - коэффициент невыходов.

Часть 2

Нормы времени и нормы обслуживания на работы по ремонту 
и обслуживанию внутридомового инженерного оборудования 

 1. Общая часть 

1.1. В сборник включены нормы времени и нормы обслуживания (далее - "нормы труда") на работы по ремонту и обслуживанию внутридомового инженерного оборудования (систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции, дымоудаления), которые являются составной частью единого комплекса работ по содержанию и ремонту жилищного фонда.

1.2. Сборник предназначен для определения трудоемкости работ и численности работников, на основании которых в свою очередь рассчитываются нормативные затраты по оплате труда в плановой себестоимости и соответственно в экономически обоснованном тарифе. Такой подход устанавливает цельную методику формирования себестоимости работ по содержанию и ремонту жилищного фонда в разрезе основных статей затрат.

1.3. Нормы труда носят рекомендательный характер и являются основой для разработки и утверждения органами власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления региональных нормативно-методических материалов.

1.4. В основу разработки норм труда положены: действующие нормативно-правовые акты, включая Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные приказом Госстроя России N 17-139 от 26.12.97 г., Методику планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, утвержденную постановлением Госстроя России N 9 от 23.02.99 г.; фотохронометражные наблюдения; результаты анализа организационно-технических условий выполнения работ; технические характеристики применяемых машин и оборудования.

1.5. Понятие "норма времени" означает величину затрат рабочего времени, устанавливаемую для выполнения единицы работы работником или группой работников соответствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях, понятие "норма обслуживания" - количество производственных объектов (единиц оборудования, рабочих мест и т.д.), которые работник или группа работников соответствующей квалификации обязаны обслужить в течение единицы рабочего времени в определенных организационно-технических условиях.

1.6. Нормы времени установлены в человеко-часах на единицу объема работы для исполнителей, численный и квалификационный состав которых приведен в каждом параграфе нормативной части сборника при обеспечении необходимыми материалами, инструментом и приспособлениями.

1.7. Нормы обслуживания установлены на работы, выполняемые одним исполнителем в течение рабочей смены при продолжительности рабочей недели 40 часов и с соблюдением других законодательных норм охраны труда при наиболее полном и рациональном использовании рабочего времени.

1.8. Нормами труда учтены затраты времени на подготовительно-заключительные работы, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, получение материалов, инструмента и приспособлений, погрузку на транспортные средства и выгрузку на объекте (рабочей зоне) со складированием, установку и перестановку подмостей и приспособлений, периодическую очистку рабочего места от мусора и отходов и транспортировку в установленное место на расстояние до 50 м, перемещение и подноску материалов и приспособлений в пределах зоны производства работ на расстояние до 50 м.

1.9. Затраты времени на переезды (переходы) рабочих от участка до объекта и с объекта на объект нормами не учтены и устанавливаются на местах с учетом рациональных маршрутных схем, обеспечивающих минимальные затраты времени на передвижения рабочих.

1.10. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с правилами техники безопасности.

1.11. Нормами времени предусмотрено выполнение работ при положительной температуре. При производстве работ на открытом воздухе при отрицательной температуре к нормам времени применяются следующие поправочные коэффициенты:

- при температуре ниже 0 °С до - 10 °С - 1,1;

- при температуре от - 11 °С до - 20 °С - 1,2;

- при температуре от - 21 °С до - 30 °С - 1,3;

- при температуре от - 31 °С до - 40 °С - 1,45;

- при температуре от - 41 °С - 1,5.

1.12. Наименования профессий рабочих указаны в сборнике в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР). Содержание выполняемых работ приведено в соответствии с выпусками тарифно-квалификационных характеристик. При внесении изменений в ОКПДТР наименования профессий, указанные в данном сборнике, должны соответственно изменяться.

1.13. На работы, не предусмотренные сборником, а также при внедрении и применении на местах иной организации труда, машин и приспособлений рекомендуется разрабатывать местные нормы труда.

1.14. При выполнении работ повышенной сложности, улучшенного качества могут применяться повышающие коэффициенты.

1.15. Пример расчета численности рабочих, занятых ремонтом и обслуживанием внутридомового инженерного оборудования, приведен в приложении 1.

 2. Содержание и ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

2.1. Организация труда и технология работ 

2.1.1. Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации.

2.1.2. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. К работам, выполняемым при проведении осмотров внутридомовых систем, относятся следующие работы:

- устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.), укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов;

- устранение незначительных неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции и др., замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др., укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов);

- устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка и смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

2.1.3. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта, проводятся два раза в год.

2.1.4. При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

Частичные осмотры систем водоснабжения и водоотведения проводятся 3-6 раз в месяц, системы центрального отопления  3-6 раз в месяц в отопительный период. Осмотры открытой электропроводки и светильников во вспомогательных помещениях проводятся 3 раза в месяц, осмотры скрытой электропроводки - 6 раз в месяц.

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках и т.п.).

В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.

2.1.5. При подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды выполняются следующие работы:

- ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и отопления.

2.1.6. Также к техническому обслуживанию относятся:

- регулировка и наладка системы отопления в период ее опробования;

- промывка системы отопления;

- очистка и промывка водопроводных баков;

- регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

2.1.7. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования.

2.1.8. Текущий ремонт внутридомовых систем инженерного оборудования заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.

 2.2. Нормативная часть

2.2.1. Нормы времени на работы по техническому обслуживанию систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

2.2.1.1. Отопление

Таблица 1

Наименование и состав работы
	Единица измерения
	Состав звена
	Разряд рабочих
	Норма времени на ед. изм., чел.-час.
	N
п/п
	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
Притирка запорной арматуры без снятия с места

	

	
Перекрытие воды. Удаление сальника и старой набивки. Очистка сальника. Набивка сальника. Установка сальника на место с завертыванием гаек. Притирка пробочного крана и клапана у вентиля. Пуск воды.

	

	
- пробочный кран диаметром, мм

	

	
до 25
	
	слесарь-сантехник
	III
	0,48
	1
	
26-50
	1 кран

	0,72
	2
	
- клапан вентиля диаметром, мм

	

	
до 25

	
	0,26
	3
	
26-50
	1 вентиль

	0,39
	4
	
Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления

	

	
Снятие крючка с выемкой деревянной пробки. Установка деревянной пробки в старое отверстие. Установка крючка.
	1 крепление
	слесарь-сантехник
	III
	0,16
	5
	
Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки

	

	
Очистка пробки и секции от старой прокладки. Прочистка и проход старой резьбы на радиаторной пробке. Постановка прокладки или уплотняющей пряди на сурике. Ввертывание пробки.
	1 пробка
	слесарь-сантехник
	IV
	0,31
	6
	
Перегруппировка секций старого радиатора

	

	
Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок. Прочистка и промывка секций. Очистка ниппелей.	1 секция
	слесарь-сантехник
	IV, II
	0,36
	7

Присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок и намоткой льняной пряди на сурике
	1 секция
	слесарь-сантехник
	IV, II
	0,26
	8
	
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления

	

	
В стояке

	

	
Открытие вентиля на воздухосборнике, расположенном на чердаке здания. Выпуск воздуха. Закрытие вентиля.
	1 стояк
	слесарь-сантехник
	III
	0,56
	9
	
В радиаторном блоке
	1 радиаторный блок

	

Отвинчивание пробки, выпуск воздуха. Завинчивание пробки.

	
	0,19
	10
	
Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков

	

	
Разборка крана. Притирка крана. Сборка и регулировка крана.

	1 кран
	слесарь-сантехник
	III
	0,50
	11
	
Консервация системы отопления
						
Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. Пробная топка.
	100 м трубопровода
	слесарь-сантехник
	VI, V, III
	1,42
	12
	
Мелкий ремонт изоляции
						
Очистка трубы от грязи и ржавчины. Нанесение мастичной изоляции на горячую трубу двумя слоями толщиной по 3 см.
	1 м трубопровода
	изолировщик на термоизоляции
	III, II
	0,33
	13

2.2.1.2. Водоснабжение, водоотведение

Таблица 2 

Наименование и состав работы
	Единица измерения
	Состав звена
	Разряд рабочих
	Норма времени на ед. изм., чел.-час.
	N п/п 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
Ремонт водопроводного крана без снятия с места

	

Смена прокладок

	

Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание головки крана. Замена уплотнительной прокладки. Установка работы крана головки крана на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.
	1 кран
	слесарь-сантехник
	III
	0,18 
	1 	
Набивка сальников

	

Перекрытие квартирного вентиля. Снятие маховичка и сальниковой гайки. Набивка сальника. Установка гайки и маховичка на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.
	1 кран
	слесарь-сантехник
	III
	0,24 
	2 	
Ремонт смесителя без снятия с места

	

Смена прокладок

	

Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание вентильной головки. Замена уплотнительной прокладки. Установка вентильной головки на место. Открытие квартирного вентиля.
	1 смеситель
	слесарь-сантехник
	III

Проверка работы смесителя.

	

Вид смесителя:

	

- с душем

	
	0,29 
	3 	
- без душа

	
	0,21 
	4 	
Набивка сальников

	

	
Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание вентильной головки. Набивка сальника. Установка вентильной головки на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы смесителя.
	1 смеситель
	слесарь-сантехник
	III

	
Вид смесителя:

	

	
- с душем

	
	0,37
	5
	
- без душа
	
			0,31 
	6 
	
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов)
	1 соединение 	слесарь-сантехник
	III
	0,13 	7 	
Устранение засоров санитарных приборов

	

	
Снятие крышки ревизии. Устранение засора с помощью троса. Прокачка санитарного прибора с помощью вантуза. Установка крышки ревизии.
	1 прибор
	слесарь-сантехник
	III
	0,69
	8
	
Регулировка смывных бачков

	

	
Частичная разборка, прочистка и сборка вновь смывного бачка, регулировка и проверка бачка водой.
	1 бачок
	слесарь-сантехник
	III
	0,39
	9
	
Укрепление расшатанного унитаза

	

	
Установка деревянных пробок в отверстие тафты. Закрепление унитаза шурупами.
	1 унитаз
	слесарь-сантехник
	III
	0,46
	10
	
Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов

	

	
Снятие крышки сифона. Прочистка сифона. Установка крышки. Отвинчивание колпачка сифона. Отсоединение сифона от санитарного прибора. Прочистка и промывка сифона и трубопроводов. Установка сифона на место:
	1 сифон
	слесарь-сантехник
	III

	
- сифоны чугунные

	
	0,34
	11
	
- сифоны пластмассовые или латунные

	
	0,42
	12
	
75

	
	0,43
	15
	
100

	
	0,52
	16
	
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках

	

	
Зачистка места заделки. Установка эластичной накладки с закреплением хомутов на болтах.

	

	
Диаметр трубопровода, мм:
	1 место
	слесарь-сантехник
	III
			
до 50
				0,37
	17
	
51-75

	
	0,45
	18
	
76-100

	
	0,53
	19
	
101-125

	
	0,61
	20
	
126-150

	
	0,69
	21
	
Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков
						
Очистка поверхности патрубка с помощью металлической щетки и скребка от сухого битума и старого уплотнителя. Набивка сальника и уплотнителя стыков с заделкой битумной мастикой.
	1 патрубок
	слесарь-сантехник
	III
	0,53
	22
	
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения
						
Проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, санитарно-технических приборов. Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, раструбов канализационных труб, сифонов.
	100 квартир
	слесарь-сантехник
	4
	60
	23

2.2.1.3. Электроснабжение

Таблица 3

Наименование и состав работы
	Единица измерения
	Состав звена
	Разряд рабочих
	Норма времени на ед. изм., чел.-час.
	N
п/п
	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
Замена перегоревшей электролампы

	

	
Снятие плафона (при необходимости). Вывертывание из патрона перегоревшей электролампы. Ввинчивание новой электролампы. Установка плафона (при необходимости). Проверка работы электролампы.
	1 электролампа
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,095
	1
	
Ремонт штепсельных розеток и выключателей

	

	
Разборка розетки или выключателя. Замена подгоревших контактов. Зачистка и смазка всех контактов. Проверка крепежа. Сборка розетки или выключателя. Проверка работы и регулировка.
	1 розетка (выключатель)
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,7
	2
	
Мелкий ремонт электропроводки

	

	
Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление.
	1 м
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,05
	3
	
Проверка заземления ванн

	

	

	1 ванна
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,08
	4
	
Проверка заземления оболочки электрокабеля
	1 м
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,02
	5
	
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования

	

	
Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок. 
	1000 м жилой площади
	электромонтер по ремонту и обслуживанию  электрообору-
дования
	IV
	8,0
	6
	
- электросети, арматура, электрооборудование в квартирах.

2.2.2. Нормы времени на работы по текущему ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения

2.2.2.1. Отопление

Таблица 4 

Наименование и состав работы
	Единица измерения
	Состав звена
	Разряд рабочих
	Норма времени на ед. изм., чел.-час.
	N
п/п
	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

	

Снятие средств крепления, отсоединение поврежденного участка, установка нового участка трубопровода с предварительной отрезкой труб и нарезкой резьбы вручную, установка средств крепления.
						
Диаметр труб, мм:
	1 участок
	слесарь-сантехник
	II, IV

	
15

	
	2,0
	1
	
20

	
	2,1
	2
	
25

	
	2,2
	3
	
32

	
	2,3
	4
	
40

	
	2,4
	5
	
50

	
	2,5
	6
	
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб

	

	
Снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Отрезка нового участка трубопровода, установка трубопровода на место с постановкой средств крепления.
						
Диаметр труб, мм:
	1 участок
	слесарь-сантехник
	II

	
40

	
	1,3
	7
	
50
	
	газосварщик
	IV
	1,4 
	8 	
65

	1,6 
	9 	
80

	
	1,8 
	10 	
100

	
	2,0 
	11 	
125

	
	2,2 
	12 	
150

	
	2,4 
	13 	
Смена радиаторных блоков

	

Отсоединение радиаторного блока от трубопровода. Снятие радиаторного блока. Установка нового радиаторного блока с присоединением его к трубопроводу.
	1 радиаторный
	слесарь-сантехник
	IV, II

Вес радиаторного блока, кг:
	блок

	
		
до 80

	
	1,1 
	14 	
160

	
	1,4 
	15 	
240

	
	2,1 
	16 	
Переборка секций радиаторного блока

	

Отсоединение радиаторного блока от трубопровода.

	

Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок. Прочистка и промывка секций. Очистка ниппелей. Присоединение новых секций с вывертыванием радиаторных пробок. Присоединение радиаторного блока к трубопроводу.
	1 секция
	слесарь-сантехник
	IV, III
	0,77
	17 	
Добавление секции к радиаторному блоку.
						
Отсоединение радиаторного блока от трубопровода.

	

Вывертывание радиаторной пробки с очисткой пробки и секций от старой прокладки. Присоединение новых секций с ввертыванием радиаторных пробок. Присоединение секции к радиаторному блоку.
	1 секция
	слесарь-сантехник
	IV, III
	0,57
	18 	
Смена параллельной задвижки

	

Отсоединение задвижки от трубопровода, снятие задвижки. Очистка мест соединения. Установка новой задвижки с постановкой прокладок и болтов. Проверка правильности установки гидравлическим испытанием.
	1 задвижка
	слесарь-сантехник
	IV, II

Диаметр задвижки, мм:

	

до 100

	
	2,8 
	19 	
150

	
	3,25
	20 	
200

	
	3,7
	21 	
Смена кранов двойной регулировки

	

Разборка сгона. Снятие крана. Отсоединение патрубка от крана. Установка нового крана.

	

Присоединение патрубка к крану. Сборка сгона.
	1 кран
	слесарь-сантехник
	IV, II

Диаметр прохода, мм:

	

15

	
	0,74
	22 	
19

	
	0,77
	23 	
32

	
	0,83
	24 	
Смена пробковых кранов

	

Разборка сгона. Снятие крана, отсоединение патрубка от крана. Установка нового крана.
	1 кран
	слесарь-сантехник
	IV, III

Присоединение патрубка к крану. Сборка сгона.

	

Диаметр крана, мм:
						
до 25

	
	0,42 
	25 	
26-50

	
	0,58 
	26 	
Смена вентиля
	1 вентиль
	слесарь-сантехник
	IV
	0,52 
	27 	
Установка кранов для спуска воздуха из системы

	

Вырезка участка трубопровода. Заготовка сгона с нарезкой резьбы. Установка крана. Сборка сгона.
	1 кран
	слесарь-сантехник
	IV, III

Диаметр крана, мм:

	

15-20

	
	1,10
	28 	
21-25

	
	1,28
	29 	
Утепление трубопровода центрального отопления (водоснабжения)

	

Обертывание труб и приборов матами из крафтбумаги и стекловаты. Крепление металлической сетки на трубопроводе. Обмазка трубопровода асбоцементным раствором. Масляная окраска трубопровода.
	1 м утепленного участка
	изолировщик на термоизоляции
	III, II
	0,99
	30 	
Утепление водонапорных баков
	1 бак
	изолировщик на термоизоляции
	III, II
	1,2 
	31 	
Замена насосов малой мощности (ручного насоса)

	

Отсоединение насоса от трубопроводов. Снятие насоса. Разборка нового насоса с протиркой и осмотром деталей.

	

Сборка насоса. Установка на место. Присоединение насоса к трубопроводу. Опробование насоса.
	1 насос
	слесарь-сантехник
	V, lll

Диаметр патрубка, мм:

	

до 25

	
	5,4 
	32 	
40

	
	6,9 
	33 	
50

	
	7,8 
	34 	
Испытание трубопроводов системы центрального отопления

	

Первое рабочее испытание отдельных частей системы

	

Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления.
	100 м трубопровода
	слесарь- сантехник
	VI, V, III
	3,3
	35 	
Рабочая проверка системы в целом

	
	3,1
	36 	
Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов.

	

Окончательная проверка при сдаче системы Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

	
	1,3 
	37 	
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой

	
	0,12
	38
	
Ремонт насосов малой мощности

	

	
Снятие и установка бывшего в эксплуатации ручного насоса с его разборкой, прочисткой и сборкой, а также разборкой, прочисткой и сборкой отводной линии.
	1 насос
	слесарь-сантехник
	V, lll

	
Диаметр патрубка, мм:
						
25

	
	7,0
	39
	
40

	
	9,0
	40
	
50

	
	10,1
	41

Примечания:

1. Нормами предусмотрена смена участка трубопровода длиной до 1 м. На смену каждого следующего метра трубопровода на сварке нормы времени умножать на 1,1 на резьбе - на 1,2.

2. Прокладку новых участков трубопровода следует нормировать по сборнику Е9 "Сооружения систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации", вып.1 "Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений".

2.2.2.2. Водоснабжение, водоотведение

Таблица 5

Наименование и состав работы
	Единица измерения
	Состав звена
	Разряд рабочих
	Норма времени на ед. изм., чел.-час.
	N
п/п
	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб

	

	
Снятие средств крепления. Отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Подготовка нового участка трубопровода. Прокладка трубопровода из стальных труб с установкой креплений.

	

	
Диаметр труб, мм:
	1 участок
	слесарь-сантехник
	IV, II

	
до 25

	2
	1
	
32

	
	2,2
	2
	
40

	
	2,4
	3
	
50

	
	2,5
	4
	
65

	
	2,6
	5
	
80

	
	2,8
	6
	
90

	
	2,9
	7
	
100

	
	3,0
	8
	
125

	
	3,2
	9
	
150

	
	3,5
	10
	
Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб

	

	
Снятие средств крепления. Вырезка поврежденного участка трубопровода. Подготовка нового участка трубопровода. Прокладка трубопровода из стальных труб с установкой крепления.

	

	
Диаметр труб, мм:
	
	газосварщик
	IV

	
40
	1 участок
	слесарь-сантехник
	II
	1,3
	11
	
50

	
	1,4
	12
	
65

	
	1,7
	13
	
80

	
	1,9
	14
	
100

	
	2,1
	15
	
125

	
	2,3
	16
	
150

	
	2,5
	17
	
Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков

	

	
Снятие средств крепления. Расчеканка раструбов. Разборка негодных труб и фасонных частей. Укладка новых труб с постановкой средств крепления. Зачеканка раструбов.

	

	
Диаметр канализационного выпуска, мм:
	1 участок
	слесарь-сантехник
	V, III

	
50

	
	1,0
	18
	
100

	
	1,30
	19
	
150

	
	1,60
	20
	
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности

	

	
Снятие средств крепления. Разборка негодных труб и фасонных частей. Укладка новых труб с постановкой средств крепления.

	

	
горизонтальных

	

	
Диаметр, мм:
	1 участок
	слесарь-сантехник
	V, III

	
50

	
	1,7
	21
	
100

	
	2,5
	22
	
вертикальных

	

	
Диаметр, мм:

	

	
50

	
	1,0
	23
	
100

	
	1,3
	24
	
Подчеканка раструбов канализационных труб

	

	
Расчистка верхнего слоя стыка. Зачеканка раструба асбоцементным раствором.

	

	
Диаметр труб, мм:

	

	
до 50
	1 раструб
	слесарь-сантехник
	III
	0,46
	25
	
51-75

	
	0,52
	26
	
76-100

	
	0,58
	27
	
101-125

	
	0,64
	28
	
126-150

	
	0,70
	29
	
Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков

	

	
Очистка стыковых соединений от цемента и старого уплотнителя. Уплотнение соединений жгутами или прокладками. Заполнение кольцевого пространства раструбка асбоцементным раствором.
	1 соединение
	слесарь-сантехник
	III
	0,31
	30
	
Замена внутренних пожарных кранов
	1 кран
	слесарь-сантехник
	IV
	0,47
	31
	
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов

Снятие крышки ревизии. Устранение засора с помощью троса. Установка крышки ревизии.
	1 пролет между ревизиями
	слесарь-сантехник
	III
	0,58
	32
	
2.12. Смена сифона

	

	
Отсоединение сифона от санитарного прибора и выпуска канализации. Присоединение нового сифона с заделкой стыка. Проверка работы сифона:
	1 сифон
	слесарь-сантехник
	IV, II

	
- на пластмассовых трубопроводах

	
	0,55
	33
	
- на чугунных трубопроводах

	
	0,7
	34
	
Смена трапов

	

	
Снятие трапа, установка нового со съемной решеткой и резиновой пробкой для удаления засоров.
	1 трап
	слесарь- сантехник
	III

	
Трап чугунный диаметром, мм:
						
50

	
	0,7
	35
	
100

	
	0,9
	36

2.2.2.3. Электроснабжение

Таблица 6 

Наименование и состав работы
	Единица измерения
	Состав звена
	Разряд рабочих
	Норма времени на ед. изм., чел.-час.
	N п/п
	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
Замена неисправных участков электрической сети здания

	

	
Отсоединение проводов от зажимов распределительных щитков и коробок.

	

	
Вытягивание проводов из труб и каналов. Присоединение концов провода к зажимам распределительных щитков и коробок. Число и сечение жил в проводе, мм:
	1 м провода
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III

	
2х1,5; 2х2,5

	0,2
	1
	
3х1,5; 3х2,5

	
	0,25
	2
	
Замена групповой линии питания электроплиты (без заделки штрабов)
	1 электроплита
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	2
	3
	
Частичная замена проводов и шин
	1 электроплита
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,25
	4
	
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки)

	

Снятие выключателя или розетки с отсоединением их от сети освещения. Установка нового выключателя или розетки с присоединением их к сети освещения. Проверка работы выключателя или розетки.
	1 прибор
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,19
	5
	
Замена светильников:

	

	
для ламп накаливания

	

Снятие бра или светильника. Отсоединение от электропроводки и снятие арматуры крепления бра или светильника. 
	1 светильник (бра)
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,46
	6
	
Установка нового бра или светильника с подсоединением к электропроводке. Ввинчивание электролампы. Проверка работы бра или светильника.
						
для люминесцентных ламп

	

Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости). Снятие вышедшего из строя источника света. Установка нового источника света. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости). Проверка работы светильника
	1 светильник
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 
	III
	0,5
	7
	
Замена предохранителей

	

Снятие предохранителя. Зачистка контактов зажимов, установка нового предохранителя.
	1 предохранитель
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 	III
	0,075
	8
	
Замена автоматических выключателей

	

Отсоединение подводящих шин (проводов) от выключателя, открепление и снятие выключателя. Установка и закрепления нового выключателя, подсоединение к выключателю подводящих шин (проводов).
	1 выключатель
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 
	III
	1,06
	9
	
Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств

	

Отсоединение подводящих кабелей от переключателя. Открепление и снятие переключателя. Установка и закрепление нового переключателя, подсоединение подводящих кабелей.
	1 переключатель
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 
	III
	0,44
	10
	
Замена щитов

	

Снятие крышки щита.

	

Отсоединение проводов питающей и потребляющей линии. Снятие крепления. Снятие щита. Установка нового щита с закреплением его. Подключение питающей и потребляющей линий. Проверка работы щита.

	1 щит
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 
	III
	3,04
	11
	
Ремонт щитов
						
Снятие крышки щитка. Осмотр щитка. Замена вышедших из строя элементов. Протирка щитка. Проверка работы щитка.
	1 щит
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	3,24
	12
	
Замена деталей
						
Снятие деталей крепления и удаление негодных пробок. Установка новых пробок. Установка деталей крепления: 
	1 крепление
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
 	II
			
крюки и шпильки
				0,41
	13
	
кронштейны

	0,73
	14
	
Замена стенного или потолочного патрона
						
Снятие негодного патрона с отсоединением его от сети освещения. Установка нового патрона с подсоединением его к сети освещения. Проверка работы патрона:
	1 патрон
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 
	II

	
при открытой арматуре
	
			0,26
	15
	
при герметической арматуре

	0,29
	16
	
Измерение сопротивления изоляции сетей
						
Подключение прибора к электропроводке и изоляции. Измерение сопротивления и запись показаний прибора. Отключение прибора от электропроводки и изоляции.
	1 участок
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,56
	17
	
Замена реле времени
						
Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле времени, подсоединение подводящего провода.
	1 реле времени
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,25
	18
	
Замена рубильника
						
Отсоединение подводящих кабелей от рубильника, открепление и снятие тяги, основания привода, рукоятки, рубильника. Установка и закрепление нового рубильника, рукоятки с основанием привода, тяги, подсоединение подводящих кабелей.
	1 рубильник
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,67
	19
	
Замена электромагнитных контакторов
						
Отсоединение подводящих шин, открепление и снятие контактора. Установка и закрепление нового контактора, подсоединение подводящих шин и проводов.

	1 контактор
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,64
	20
	
Замена магнитных пускателей
						
Открепление и снятие крышки, отсоединение подводящих проводов, заземление и снятие магнитного пускателя. Установка и закрепление нового магнитного пускателя, подсоединение подводящего провода, заземление и закрепление крышки.
	1 пускатель
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,7
	21
	
Замена маслонаполненного кнопочного поста управления и конечного выключателя
						
Отсоединение подводящих проводов, открепление кнопочного поста управления (конечного выключателя). Установка и закрепление нового кнопочного поста управления (конечного выключателя), подсоединение подводящих проводов.
	1 кнопочный пост управления (конечный выключатель)
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,35
	22
	
Замена универсального переключателя
						
Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие переключателя. Установка и закрепление нового переключателя, подсоединение подводящих проводов.
	1 универсальный переключатель
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,38
	23
	
Замена ключей управления
						
Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие ключа управления. Установка и закрепление нового ключа управления, подсоединение подводящих проводов.
	1 ключ управления
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,31
	24
	
Замена кнопок управления
						
Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие кнопки. Установка и закрепление новой кнопки, подсоединение подводящих проводов.
	1 кнопка управления
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,22
	25
	
Замена промежуточного реле
						
Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле, подсоединение подводящих проводов.
	1 реле
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,23
	26
	
Замена реле (указательных сигнальных устройств)
						
Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле, подсоединение подводящих проводов.
	1 реле
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,25
	27
	
Замена реле напряжения
						
Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле, подсоединение подводящих проводов.
	1 реле
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,25
	28
	
Замена реле тока
						
Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле, подсоединение подводящих проводов
	1 реле
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,22
	29
	
Замена теплового реле
						
Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле, подсоединение подводящих проводов.
	1 реле
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,22
	30
	
Замена электродвигателя
						
Демонтаж электродвигателя. Монтаж нового электродвигателя. Опробование электродвигателя с проверкой отсутствия посторонних шумов в работе; степени нагрева корпуса и подшипников. Включение в работу.
	1 электродвигатель
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	2,32
	31
	
Ремонт напольных стационарных электроплит:
						
Замена чугунной конфорки
	1 конфорка
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,33
	32
	
Замена ламп освещения жарочного шкафа
	1 лампа
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,083
	33
	
Замена ручки переключателя
	1 ручка
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,117
	34
	
Замена стекла жарочного шкафа
	1 стекло
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,167
	35
	
Замена автовыключателя
	1 выключатель
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,083
	36
	
Замена штепсельного разъема (вилки и розетки)
	1 разъем
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,5
	37
	
Обнаружение неисправностей в схеме
	1 электроплита
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,267
	38
	
Ремонт переключателя на месте (с зачисткой контактов)
	1 переключатель
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,3
	39
	
Замена и ремонт др. элементов (ручек дверцы, выключателя подсвета, терморегулятора, штепсельного разъема)
	1 элемент
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,4
	40
	
Замена стационарных электроплит
	1 электроплита
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	2,16
	41
	
Замена приборов учета (счетчиков электроэнергии)
						
Отсоединение проводов от старого счетчика. Демонтаж старого счетчика. Установка и присоединение нового счетчика. Проверка его работы
	1 счетчик
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования
	III
	0,25
	42

2.2.3. Укрупненные нормы обслуживания по обслуживанию и ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

Укрупненные нормы обслуживания установлены в объемах работ, выполняемых одним рабочим соответствующей профессии в течение годовой нормы рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе, и разработаны с учетом наиболее полного и рационального использования рабочего времени.

Нормы установлены дифференцированно по профессиям рабочих и группам зданий с учетом сроков их эксплуатации.

Данными нормами предусмотрено выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования.

Таблица 7 

Наименование основных профессий рабочих
	Единица измерения
	Срок эксплуатации зданий, лет 
	N
п/п
	
		Нормы обслуживания
		
		до 10 	от 11 до 30 	свыше 31
		
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
Слесарь-сантехник

	

	
- водопровод, канализация, квартира без ванн и горячего водоснабжения;
	квартира
	-
	-
	375
	1
	
- водопровод, канализация, горячее водоснабжение
	квартира
	450
	375
	310
	2
	
- центральное отопление от ТЭЦ или квартальной котельной
	общая площадь, м
	41000
	39000
	37000
	3
	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования:

	

	
- силовых установок
	шт.
	60
	50
	40
	7
	
- световых домовых знаков и уличных указателей
	шт.
	150
	150
	150
	8

Примечание. При расчете нормативной численности рабочих в общую площадь здания включается общая площадь квартир, общая площадь мест общего пользования (межэтажные лестничные клетки, лестницы, коридоры), общая площадь нежилых помещений (торговые, складские, производственные, офисные, культурно-бытовые помещения). При этом общая площадь мест общего пользования и нежилых помещений учитывается с коэффициентом 0,5.

3. Содержание и ремонт вентиляционных систем

3.1. Организация труда и технология работ 

3.1.1. Вентиляция жилых помещений предусматривается с естественным побуждением. Вытяжная вентиляция жилых комнат квартир предусматривается через вытяжные каналы кухонь и санитарных узлов.

3.1.2. При установке в кухнях газовых водонагревателей газоход от водонагревателя рассматривается как дополнительный вытяжной канал.

3.1.3. В кухнях и санитарных узлах верхних этажей жилого дома допускается вместо вытяжной решетки установка бытового электровентилятора.

3.1.4. Естественная вытяжная вентиляция должна обеспечить удаление необходимого объема воздуха из всех предусмотренных проектом помещений при текущих температурах наружного воздуха 5 °С и ниже.

3.1.5. Чердаки должны иметь дощатые мостики или настилы для перехода через вентиляционные короба и воздуховоды, исправное состояние которых следует проверять ежегодно. Все деревянные конструкции должны иметь огнезащиту.

Температура воздуха холодного чердака должна быть не более чем на 4 °С выше температуры наружного воздуха.

Теплые чердаки, используемые в качестве камеры статического давления вентиляционных систем, должны быть герметичны. Вентиляционным отверстием такого чердачного помещения должна быть шахта.

Температура воздуха теплого чердака зависит от климатических условий, но не ниже 12 °С.

3.1.6. Вентиляционные системы в жилых домах должны регулироваться в зависимости от резких понижений и повышений текущей температуры наружного воздуха и сильных ветров.

Воздуховоды, каналы и шахты в неотапливаемых помещениях, имеющие на стенках во время сильных морозов влагу, должны быть дополнительно утеплены эффективным биостойким и несгораемым утеплителем.

3.1.7. Оголовки центральных вытяжных шахт естественной вентиляции должны иметь зонты и дефлекторы.

3.1.8. Перечень недостатков системы вентиляционных установок, подлежащих устранению во время ремонта жилого дома, составляется на основе данных весеннего осмотра.

3.1.9. Осмотры системы вентиляции проводятся 1 раз в год. Пылеуборка, дезинфекция вентиляционных каналов, антикоррозийная окраска вытяжных шахт, труб, поддона и дефлекторов проводятся 1 раз в три года.

 3.2. Нормативная часть 

3.2.1. Нормы времени на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту вентиляционных систем

Таблица 8

Наименование и состав работы
	Единица измерения
	Состав звена
	Разряд рабочих
	
1 	2 	3 	4 	
Разборка вентиляционных каналов

	
	
Отбивка штукатурки. Пробивка или сверление отверстий. Распиловка каналов на плиты. Разборка и складывание плит в штабель.
	1 м поверхности канала
	штукатур
	III
	
Прочистка засоренных вентиляционных каналов

	
	
Пробивка в каналах прочистных отверстий. Удаление засорения с проверкой каналов. Заделка прочистных отверстий. Оштукатуривание мест заделок.
	1 м канала
	штукатур
	III
	
Смена вентиляционной решетки
	1 решетка
	штукатур
	III
	
Текущий ремонт дроссель-клапана

	
	
диаметром, мм:

	
	
до 200
	1 клапан
	слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
	IV
	
до 400

	

 4. Содержание и ремонт систем дымоудаления

4.1. Организация труда и технология работ 

4.1.1. Основными видами работ, на которые разработаны нормы времени и нормативы численности, являются техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.

4.1.2. В состав работ по техническому обслуживанию входит: внешний осмотр, контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно) при помощи органов чувств и в случае необходимости средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных технических средств по внешним признакам.

Проверка работоспособности: определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением.

4.1.3. В состав работ по текущему ремонту входит: очистка наружных поверхностей технических средств, частичная разборка, замена или ремонт оборудования отдельных узлов, деталей, линейно-кабельных сооружения и т.п. Проведение замеров и испытаний оборудования, при несоответствии этих данных паспортным принимаются меры к устранению дефектов. Очистка, притирка, смазка, пайка, регулировка, настройка приборов, опробывание и проверка их.

4.1.4. Места соединения секций воздуховода должны быть герметичны.

4.1.5. Частичные осмотры системы дымоудаления проводятся ежемесячно.

 4.2. Нормативная часть 

4.2.1. Нормы времени на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств системы дымоудаления

Таблица 9

Наименование и состав работы
	Единица измерения
	Состав звена
	Разряд рабочих
	Норма времени на ед. изм., чел.-час.
	N п/п
	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
Щит дистанционного управления системой дымоудаления

	

	
Проверить отсутствие механических повреждений на корпусе и передней панели щита, целостность элементов, закрепленных на передней панели щита
	1 щит
	слесарь-электрик по ремонту электрообору-
дования
	IV
	0,02
	1
	
Отключить электропитание на щите управления. Проверить целостность внутреннего монтажа и заземления
	1 щит
	электромонтер охранно-пожарной сигнализации
	IV
	0,11
	2
	
Очистить от пыли и грязи корпус и лицевую панель щита, колпачки сигнальных ламп и световое табло. Произвести чистку и устранить повреждения во внутреннем монтаже. Поднять винты крепления клеммных колодок. Очистить контакты реле и при необходимости произвести их регулировку. Проверить номиналы предохранителей. Измерить сопротивление изоляции
	1 щит
	электромонтер охранно-пожарной сигнализации
	V
	0,58
	3
	
Подать напряжение на щит. Измерить входное и выходное напряжение на клеммных колодках щита, идущее на лучевые комплекты. Измерить напряжение на трансформаторе, выпрямителе, проверить соответствие напряжения паспортным данным
	1 щит
	электромонтер охранно-пожарной сигнализации
	V
	0,29
	4
	
Проверить работоспособность щита управления в режиме "Дистанционная проверка": загорание сигнальных лампочек "Неисправность", "Пожар" и лампочек этажей
	1 щит
	электромонтер охранно-пожарной сигнализации
	V
	0,04
	5
	
Проверить работоспособность системы дымоудаления в дежурном режиме с любого этажа: открытие клапана дымоудаления, загорание лампы соответствующего этажа, срабатывание запуска вентилятора. Привести систему в дежурный режим
	1 щит
	электромонтер охранно-пожарной сигнализации
	V
	0,13
	6
	
Исполнительное устройство
						
Отключить электропитание исполнительного механизма. Проверить отсутствие механических повреждений на металлических тягах и жалюзях, закрывающих шахту системы дымоудаления. Проверить прочность крепления исполнительного механизма
	1 устройство
	слесарь-электрик по ремонту электрообору-
дования
	IV
	0,06
	7
	
Очистить от пыли и грязи исполнительное устройство, жалюзи системы дымоудаления, места сочленения вращающихся деталей. При необходимости производится смазка
	1 устройство
	слесарь-ремонтник
	IV
	0,18
	8
	
Установить на этажном щите автоматики переключатель в положение "Ручное". Включить исполнительный механизм, проверить плавность хода движущихся частей исполнительного устройства. Проверить работу концевых выключателей и полное открывание жалюзей, закрывающих шахту дымоудаления. Вернуть исполнительный механизм в исходное положение. Установить переключатель на этажном щите автоматики в положение "Дистанционное"
	1 устройство
	слесарь-ремонтник
	V
	0,09
	9
	
Проверить работоспособность исполнительного механизма от датчика или извещателя
	1 устройство
	слесарь-ремонтник
	V
	0,04
	10
	
Электропанель этажного клапана
						
Отключить электропитание со щита управления. Проверить отсутствие механических повреждений на корпусе и дверцах электропанели: целостность элементов, закрепленных на дверце электропанели. Открыть дверцу электропанели и проверить целостность внутреннего монтажа, механической части привода, защитного заземления
	1 электропанель
	слесарь-электрик по ремонту электрообору-
дования, слесарь-ремонтник
	IV
	0,36
	11
	
Очистить внутренний монтаж щита электропанели от пыли и грязи, устранение повреждений. Очистить контакты реле, отрегулировать их при необходимости, проверить свободный ход механического привода и электромагнита. Очистить клеммные соединения, подтянуть винты. Проверить сопротивление изоляции
	1 электропанель
	слесарь-электрик по ремонту электрообору-
дования, слесарь-ремонтник
	V
	0,31
	12
	
Подать напряжение на панель клапана. Замерить напряжение на клеммных колодках и на катушках промежуточных реле в луче, проверить соответствие их паспортным значениям и схеме
	1 электропанель
	слесарь-электрик по ремонту электрообору-
дования, слесарь-ремонтник
	V
	0,22
	13
	
Проверить работоспособность системы дымоудаления в режиме "Местная проверка": срабатывание промежуточного и исполнительного реле, затем срабатывание исполнительного механизма и открытие этажного клапана системы дымоудаления
	1 электропанель
	слесарь-электрик по ремонту электрообору-
дования, слесарь-ремонтник
	V
	0,17
	14
	
Открыть защитную решетку клапана. Установить систему рычагов привода и клапана в исходное положение. Проверить срабатывание промежуточного и исполнительного реле в дежурном режиме. Закрыть защитную решетку клапана
	1 электропанель
	слесарь-электрик по ремонту электрообору-
дования, слесарь-ремонтник
	V
	0,09
	15

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
     
Пример расчета численности рабочих, занятых обслуживанием 
и ремонтом внутридомового инженерного оборудования 

N
п.п.
	Наименование работ
	Измеритель
	Норма времени, чел.-час
	Годовой объем выполняемых работ в измерителе (гр.3)
	Средне-
годовые затраты, чел.-час (гр.4хгр.5)
	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
1
	Центральное отопление

	

1.1
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб на резьбе при диаметре труб, мм:

	

	до 15
	
	2
	300
	600

	20
	
	2,1
	500
	1050

	25
	
	2,2
	450
	990

	32
	
	2,3
	1000
	2300

	40
	
	2,4
	650
	1560
	
1.2 	Добавление секции к радиаторному блоку
	секция
	0,57
	15
	8,55
	
1.3 	Смена параллельной задвижки диаметром до 150 мм
	задвижка
	3,25
	20
	65
	
1.4 	Утепление трубопроводов центрального отопления (при двухтрубной сети применять К-1,5)
	м утепленного участка
	0,99
	1000
	990
	
	Итого по центральному отоплению

	
	7563,55

Нормативная численность рабочих, занятых содержанием и ремонтом системы отопления, равна 7563,55/2004х1,124 чел., где

2004 - годовой фонд рабочего времени (в часах);

1,12 - коэффициент планируемых невыходов.

Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: Госстрой России, ГУП ЦНИИС, ФЦЦИТП ЖКХ, 2001 

Оглавление

  Часть 1. Нормы времени и нормы обслуживания на работы по санитарному содержанию домовладений 
   1. Общая часть 
  2. Уборка территорий домовладений 
  2.1. Организация труда и технология работ 
  2.2. Нормативная часть 
  3. Обслуживание мусоропроводов 
  3.1. Организация труда и технология работ 
  3.2. Нормативная часть 
  4. Уборка лестничных клеток 
  4.1. Организация труда и технология работ 
  4.2. Нормативная часть 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Периодичность работ по уборке территорий домовладений 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Периодичность работ по обслуживанию мусоропроводов 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Периодичность работ по уборке лестничных клеток 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Пример расчета нормативной численности рабочих, занятых уборкой территорий домовладений 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Пример расчета нормативной численности рабочих, 
занятых обслуживанием мусоропроводов 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Пример расчета нормативной численности рабочих, 
занятых уборкой лестничных клеток 
  Часть 2. Нормы времени и нормы обслуживания на работы по ремонту и 
обслуживанию внутридомового инженерного оборудования 
   1. Общая часть 
   2. Содержание и ремонт систем отопления, водоснабжения, 
водоотведения и электроснабжения 
  2.1. Организация труда и технология работ 
   2.2. Нормативная часть 
  3. Содержание и ремонт вентиляционных систем 
  3.1. Организация труда и технология работ 
   3.2. Нормативная часть 
   4. Содержание и ремонт систем дымоудаления 
  4.1. Организация труда и технология работ 
   4.2. Нормативная часть 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Пример расчета численности рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом внутридомового инженерного оборудования 
  Часть 3. Нормы времени и нормативы численности на работы по ремонту 
конструктивных элементов жилых зданий 
   1. Общая часть 
  2. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий 
  2.1. Организация труда и технология работ 
   2.2. Нормативная часть 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Пример расчета численности рабочих, занятых ремонтом конструктивных элементов жилых зданий 
   Часть 4. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих муниципальных предприятий-подрядчиков, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда 
   1. Общая часть 
  1.1. О содержании и ремонте жилищного фонда 
  1.2. О нормировании труда руководителей, специалистов и служащих муниципальных предприятий-подрядчиков, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда 
  2. Нормативная часть 
  2.1. Общее руководство 
  2.2. Техническая эксплуатация жилищного фонда 
 Примерная организационная структура муниципального предприятия-подрядчика 

 МДК 2-02.01 Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда

Вид документа: 
Приказ Госстроя России от 09.12.1999 N 139
МДК от 09.12.1999 N 2-02.01

Принявший орган: Госстрой России

Статус: Действующий
     
Тип документа: Нормативно-технический документ

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦНИИС, ФЦЦИТП ЖКХ, 2001 год